# КОЛИЧЕСТВО СТАВНЕЙ ОТ ВЫСОТЫ

**(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Высота****(мм)** | **Количество ламелей (шт)** |
| **Из профиля****СТ-60** | **Из профиля****СТ-75** | **Из профиля****СТ-105** | **Из профиля****СТ-115** |
| **800** | 16 | 11 | - | - |
| **1000** | 20 | 13 | - | - |
| **1200** | 24 | 16 | - | - |
| **1400** | 28 | 18 | - | - |
| **1600** | 32 | 21 | - | - |
| **1800** | 36 | 23 | - | - |
| **2000** | 40 | 26 | 19 | 17 |
| **2100** | - | 27 | - | - |
| **2200** | 44 | 29 | 21 | - |
| **2300** | - | 30 | - | 20 |
| **2400** | 48 | 31 | 23 | - |
| **2500** | - | 32 | - | - |
| **2600** | 52 | 34 | 25 | - |
| **2650** | - | - | - | 23 |
| **2700** | - | 35 | - | - |
| **2800** | 56 | 36 | 27 | - |
| **2900** | - | 38 | - | 25 |
| **3000** | 60 | 39 | 29 | 26 |
| **3100** | - | 40 | - | - |
| **3200** | 64 | 41 | 31 | 28 |
| **3350** | - | - | - | 29 |
| **3400** | 68 | 44 | 33 | 30 |
| **3600** | 72 | 47 | 35 | - |
| **3700** | - | - | - | 32 |
| **3800** | 76 | 49 | 37 | - |
| **4000** | 80 | 52 | 38 | 35 |
| **4200** | - | 54 | 40 | - |
| **4250** | - | - | - | 37 |
| **4400** | - | 57 | 42 | - |
| **4500** | - | - | - | 39 |
| **4600** | - | 59 | 44 | 40 |
| **4700** | - | 61 | - | - |
| **4800** | - | 62 | 46 | 42 |
| **5000** | - | 65 | 48 | 44 |
| **5200** | - | 67 | - | - |
| **5300** | - | - | 51 | 46 |
| **5500** | - | - | - | 48 |
| **5600** | - | - | 54 | - |
| **5800** | - | - | - | 50 |
| **6000** | - | - | 58 | 52 |

Примечания !

Кроме основных функций для расчета комплектаций изделий, удельного веса, количества боковых замков, наладке пружинного механизма эти таблицы могут использовать те наши партнеры, которые покупают или собираются покупать профили для стальных и перфорированных роллет.

Допуски зазоров направляющих и ламелей с боковыми замками стандартизирована (по 5мм с каждой стороны), для максимального удобства составления эскиза изделий по проему.

Изменения касаются только при выборе направляющих.

Выбор направляющих индивидуальна в зависимости особенности объекта, ширины проема, заданию архитектора или дизайнера и просто пожеланию технических потребностей заказчика.

**«СТ-СТРОЙ»**

**Москва, ул. Татьяны Макаровой д.3**

**тел. (495) 722 47 45, (499) 408 60 74**

[**www.etalonmsk.r**](http://www.etalonmsk.ru/)**u; e-mail:** **info@etalonmsk.ru**

**Количество ставней от высоты** 1