«СТ-СТРОЙ»

***Стальные, перфорированные рольставни. Большие рулонные ворота***

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОКОВЫХ ПРИВОДОВ**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** |  | **DFM 200 NHK** | **DFM 170 NHK** | **DFM 250 NHK** | **DFM 350 NHK** | **DFM 500 NHK** | **DFM 750 NHK** |
| **Напряжение питания** | *В* | 1x 230 | 3x 230/400 | 3x 230/400 | 3x 230/400 | 3x 230/400 | 3x 230/400 |
| **Частота** | *Гц* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Сила тока** | A | 8,6 | 3,2/1,85 | 5,2/3,0 | 5,2/3,0 | 5,7/3,3 | 6,9/4,0 |
| **cos** |  | 0,36 | 0,8 | 0,74 | 0,79 | 0,71 | 0,72 |
| **Класс изоляции** |  | F | F | F | F | F | F |
| **Потребляемая мощность** | *кВт* | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| **Вращающий момент** | *Нм* | 200 | 170 | 250 | 350 | 500 | 750 |
| **Класс изоляции** | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| **Номинальная мощность S3** | ED | KB 4  min. | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 |
| **Скорость n1** | *об/мин* | 1400 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| **Скорость n2** | *об/мин* | 14 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 11 | 11 |
| **Макс. кол-во оборотов (среднее положение - на 9 оборотов)** | *об* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

**«СТ-СТРОЙ»**

Москва, ул. Татьяны Макаровой д.3

тел. (495) 722 47 45, (499) 408 60 74

[www.etalonmsk.r](http://www.etalonmsk.ru/)u; e-mail: [info@etalonmsk.ru](mailto:info@etalonmsk.ru)