

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАВАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **EXPERT 1** | **EXPERT 2** |
| Питание | 230 | 230 |
| Мощность | 395 | 700 |
| Потребление тока | 2,15 | 3.8 |
| Вес ролеты | 130 | 200 |
| Коэффициент редукции | 0,007 | 0,007 |
| Класс изоляции | F | F |
| Кол-во оборотов в 1 минуту | 10 | 10 |
| Смазка | Grasso permanente | Grasso permanente |
| Площадь ролеты | 20 | 30 |
| Диам. ролетного вала | 60/48-42 rid | 60/48-42 rid |
| Диам. скрученной ролеты | 200 / 220 rid | 200 / 220 rid |
| Вес двигателя | 6.8 | 7.5 |
| Аксессуары к Expert 1 - Expert 2 :  * Адаптер для уменьшения с Ø60 мм до Ø48 мм, * Адаптер для уменьшения с Ø60 мм до Ø42 мм. | | |



**«СТ-СТРОЙ»**

Москва, ул. Татьяны Макаровой д.3

тел. (495) 722 47 45, (499) 408 60 74

[www.etalonmsk.r](http://www.etalonmsk.ru/)u; e-mail: [info@etalonmsk.ru](mailto:info@etalonmsk.ru)